|  |  |
| --- | --- |
| **MODEL:KAYAR ZEMİN SABİT PLATFORM**  **Gövde / Şasi :**  Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü, hafif ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.   * Sıralı alüminyum zemin profilleri ve polietilen yataklamaları üzerinde kayar sistem * 3 sıralı şeklinde 380 volt elektrik motorlu hidrolik üniteden hareketli kayar sistem boşaltma mekanizması * uzaktan kumandalı * Duvarlar 60x4 mm kalınlığında ST 52 sac “U”profil destekli * İki yan duvar arasında 40x40 mm kare demir sökülebilir tutucular * Beton angalajlarla hazırlanmış zemine bağlantı parçaları   **Elektrik Donanımı :**   * 380 volt enerji 15 kw motor * 65 litre hidrolik pompa * 150 litrelik yağ tankı * Hidrolik ünite pano içinde * Uzaktan kumanda | << Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>  **Ölçüler :**   * Toplam Uzunluğu : 8,000 mm * Toplam dıştan Genişlik : 2,500 mm * Kapak Yüsekliği : 2,500 mm   **Boyama :** iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst RAL 9002 akrilik boya ile boyanacaktır  **Garanti Süresi:**  Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir  C:\Users\Osman\Desktop\3.JPG |