|  |  |
| --- | --- |
| **MODEL:KAYAR ZEMİN SABİT PLATFORM****Gövde / Şasi :** Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü, hafif ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.* Sıralı alüminyum zemin profilleri ve polietilen yataklamaları üzerinde kayar sistem
* 3 sıralı şeklinde 380 volt elektrik motorlu hidrolik üniteden hareketli kayar sistem boşaltma mekanizması
* uzaktan kumandalı
* Duvarlar 60x4 mm kalınlığında ST 52 sac “U”profil destekli
* İki yan duvar arasında 40x40 mm kare demir sökülebilir tutucular
* Beton angalajlarla hazırlanmış zemine bağlantı parçaları

**Elektrik Donanımı :*** 380 volt enerji 15 kw motor
* 65 litre hidrolik pompa
* 150 litrelik yağ tankı
* Hidrolik ünite pano içinde
* Uzaktan kumanda
 |  << Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>**Ölçüler :** * Toplam Uzunluğu : 8,000 mm
* Toplam dıştan Genişlik : 2,500 mm
* Kapak Yüsekliği : 2,500 mm

 **Boyama :** iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst RAL 9002 akrilik boya ile boyanacaktır**Garanti Süresi:**Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir C:\Users\Osman\Desktop\3.JPG  |